Version 1.0.0 - 10.06.2017
- First revision

Version 1.0.1 - 21.06.2017
- Added information messages on save and load settings
- Fixed uncorrect DevAddr display on Device info tab

Version 1.0.2 - 04.07.2017
- Removed DR6 from LoRaWAN settings
- Move Network Session Key in info tab down according with AdminTool interface

Version 1.0.3 - 26.07.2017
- Added network coverage signal quality indicator
- Fixed error in element temperature on russian version
- Added support of six plugged devices for SI-13
- Datarate setting changed from DR0 to DR0 SF12 etc.

Version 1.0.5
- Added new deice Vega M-BUS-1/Добавлена поддержка нового устройства Vega M-BUS
- Added extended interface settings for Vega SI-13/Добавлены расширенные настройки интерфейса обмена данными СИ-13
- Removed channel mask settings/Убраны настройки включения каналов

Version 1.0.6
- New devices added: Smart-MC0101 TD-11 TP-11 SI-21/ Добавлены новые устройства: Смарт-МС0101, ТД-11, ТП-11, СИ-21
- Guard input settings added. Now guard inputs can generate alarms on short or open/ Добавлены настройки охранных входов для некоторых устройств. Теперь охранные входы могут срабатывать не только при замыкании.

Version 1.0.7
- Warranty packet counter added/ Добавлен гарантийный счетчик пакетов

Version 1.0.8
- Temperature sensor type setting for SI-21 added/ Добавлена настройка типа температурного датчика для СИ-21

Version 1.0.9
- New end devices added/ Добавлены новые оконечные устройства

Version 1.0.10
- New data transmission periods added for TP-11 - 1, 3, 5, 10, 15 and 30 minutes/ Добавлены новые периоды передачи данных для ТП-11 - 1, 3, 5, 10, 15 и 30 минут

Version 1.0.11
- New device Betar Vega SVE1 added/Добавлена поддержка нового оконечного устройства водосчетчик Бетар Вега СВЭ1
- New temperature resistive sensor B3950 added for TD-11 and SI-21/Добавлена поддержка нового температурного датчика B3950 для ТД-11 и СИ-21
- New parameter added for TP-11 sensor "Sensor startup time"/ Добавлен новый параметр для ТП-11 - время "прогрева" внешнего датчика

Version 1.0.12
- Теперь конфигуратор спрашивает подключенное устройство о поддержке разных частотных планов
- Добавлен новый параметр в СИ-11 и СИ-21 - период накопления данных
- Добавлены новые подключаемые к M-BUS-1 устройства - Ителма Берилл, Danfoss sonometer 500,Тепловодомер ELF-M, WESER
- Добавлена поддержка нового устройства GM-2 - радиомодем для счетчиков газа Elster
- Добавлена возможность изменения ключей оконечных устройств
- Добавлена настройка часового пояса для СИ-21
- Добавлена поддержка нового устройства SH-1
- Внесены исправления в настройку интерфейса СИ-13
- Добавлена поддержка нового устройства Smart SS0101 - дымовой пожарный извещатель

Version 1.0.13 - 01.06.2018
- Добавлена поддержка нового устройства Vega LM-1
- Добавлены новые настройки для СВЭ-1

Version 1.0.14 - 13.06.2018
- Добавлена поддержка Kamstrup multicall 801 в MBUS-1 и MBUS-2

Version 1.0.15
- Изменены автотесты для СВЭ-1
- Добавлена настройка активности GNSS-модуля для SH-1

Version 1.0.16
- Добавлены единицы измерения на вкладке СХВЭ/СГВЭ
- Устранена синтаксическая ошибка на вкладке SH-1
- Добавлены новые настройки для СИ-11, теперь СИ-11 настраивается без переключателей

Version 1.0.17
- Добавлен новый интервал передачи данных для ТП-11, 1 минута
- Добавлены новые настройки для M-BUS-1 и M-BUS-2, период сбора данных и часовой пояс

Version 1.0.18
-Добавлены новые настройки для SH-1
-Улучшена работа с водосчетчиком Бетар Вега СХВЭ/СГВЭ

Version 1.0.19
-Добавлена поддержка нового устройства - термологгер ТЛ-11

Version 1.0.20
- Добавлена поддержка в MBUS-1 и MBUS-2 нового теплосчетчика Kamstrup multical 402

Version 1.0.21
-Добавлена поддержка нового устройства Вега СИ-22

Version 1.0.22
-Добавлена поддержка нового устройства Вега HS-0101
-Добавлена поддержка нового устройства Вега SH-2
-Добавлена поддержка новых прошивок AS-0101, MC-0101, MS-0101

Version 1.0.23
-Добавлена поддержка новых прошивок ТП-11

Version 1.0.25
-Добавлен новый функционал Modbus для СИ-13
-Добавлены периоды передачи данных для SS0101 5, 15, 30 минут.

Version 1.0.26
-Добавлено поле "Данные пользователя" для СИ-13

Version 1.0.27
-Добавлены настройки Modbus для для СИ-13 и SH-2

Version 1.0.28
-Добавлена новая настройка для MS-0101: "Отправлять пакет при постановке устройства в охрану"

Version 1.0.29
- LM-1 добавлено отключение акселерометра

Version 1.0.30
- Добавлены устройства SRS-1 и Smart-UM0101

Version 1.0.31
- Добавлена кнопка тестирования для UM0101

Version 1.0.32
- Для MBUS-1 добавлен новый теплосчетчик Sharky 775

Version 1.0.33
- У устройства ТД-11 убрана настройка "Тип датчика температуры" 

Version 1.0.34
- Для MBUS-1 добавлен новый теплосчетчик Пульсар

Version 1.0.35
- Для MBUS-2 добавлен новый теплосчетчик Пульсар

Version 1.0.36
- Для СИ-13 добавлен новый электросчетчик Энергомера CE102M

Version 1.0.37
- Добавлено новое устройство СИ-12Р
- Добавлен новый частотный план UZ923

Version 1.0.38
- Добавлены серийный номер и дата поверки для Бетар Вега СХВЭ/СГВЭ

Version 1.0.39
- Исправление мелких ошибок

Version 1.0.40
- Добавлен функционал сохранения и загрузки настроек из файла

Version 1.0.41
- Для СИ-21 и СИ-22 добавлены настройки порогов температуры
- Для СИ-21 и СИ-22 добавлено отображение версии протокола обмена

Version 1.0.42
- Для СИ-13 NEW исправлена ошибка, из за которой не показывались периоды отправки 5, 10, 15 минут

Version 1.0.43
- Исправление мелких ошибок

Version 1.0.44
- Добавлено устройство Вега Smart-WB0101

Version 1.0.45
- Добавлено устройство Вега Smart-SS0103

Version 1.0.46
- Добавлен датчик "Версия протокола обмена"

Version 1.0.47
- Исправление мелких ошибок

Version 1.0.48
- Переработаны настройки Вега Smart-SS0103

Version 1.0.49
- Вега Smart-SS0103 переименован в Вега Smart-SS0102
- Для MBUS-1 и MBUS-2 добавлены новые теплосчетчики: SonoSafe 10, CALEC ST II, ABB, Sensonic II

Version 1.0.50
- Из СИ-13 убран таймаут ответа 10000 мс
- Из СИ-12 убраны настройки выходов
- Исправления интерфейса настроек Smart-SS0102

Version 1.0.51
- В настройках UM0101 нижний порог уровня шума расширен до 0 дБ

Version 1.0.52
- В настройках MBUS-1 и MBUS-2 теперь можно задать тип для каждого адреса подключенного устройства отдельно

Version 1.0.53
- В Бетар Вега СХВЭ/СГВЭ добавлены новые настройки

Version 1.0.54 [20.05.2021]
- Добавлены настройки универсального опроса MBUS
- Добавлены настройки для GM-1

Version 1.0.55 [21.06.2021]
- Для MBUS-1 и MBUS-2 добавлены новые теплосчетчики: Пульс СТК-15 и Zenner
- В настройках MQTT на SH-2 добавлены поля аутентификации, QoS и retain
(ВНИМАНИЕ! Следующие версии конфигуратора будут поддерживать только новые прошивки SH-2)

Version 1.0.56 [01.07.2021]
- Для MBUS-1 и MBUS-2 добавлен новый теплосчетчик: Hiterm ПУТМ-1

Version 1.0.57 [09.07.2021]
- Для SH-2 добавлена возможность сортировки 1-Wire датчиков
- Добавлены состояния: ключ FSK и дата производства

Version 1.0.58 [02.08.2021]
- В MBUS-1 и MBUS-2 добавлены настройки часового пояса и периода передачи данных в режиме универсального опроса
- В настройках MBUS-1 и MBUS-2 убраны неактуальные модели приборов учёта
- Исправлена настройка периода передачи СГБМ Бетар

Version 1.0.59 [08.10.2021]
- В СИ-12 добавлен 4 часовой период сбора и передачи данных и настройки фильтрации импульсов
- В список устройств добавлены электросчетчики

Version 1.0.60 [26.10.2021]
- В СИ-13 NEW добавлены настройки фильтрации импульсов
- Для MBUS-1 и MBUS-2 добавлены новые счетчики: SVM F2 Calculator и электросчетчик Garo-Galvazzi

Version 1.0.61 [22.11.2021]
- У MBUS-1 убрана передача неподдерживаемых настроек

Version 1.0.62 [25.11.2021]
- Для MBUS-1 и MBUS-2 добавлен новый теплосчетчик: Multical 402 (403, 602, 602)

Version 1.0.63 [01.12.2021]
- В ТП-11 добавлена настройка "период опроса"

Version 1.0.64 [06.12.2021]
- Оптимизирован процесс отправки прошивки для некоторых устройств

Version 1.0.65 [08.12.2021]
- Для MBUS-1 и MBUS-2 добавлен новый теплосчетчик: Карат-Компакт 2-223

Version 1.0.66 [14.12.2021]
- В СИ-13 New добавлены режимы опроса устройств

Version 1.0.67 [24.12.2021]
- В СИ-13 New добавлено поддерживаемое устройство Пульс СТК-15-М-RS-485
