Парсер работает с HEX и Base64 пакетами.
При разборе Base64, в поле результата отобразится HEX пакет.

!!!Приложение пока не поддерживает пакеты, где массив с данными от интерфейса находится не в конце.

Работа с конструктором.

1) Сначала нужно добавить тип пакета. Если одинаковых пакетоа несколько, но различается тип(напрмер первым байтом стоит причина передачи) то можно добавить все через запятую. 
Название для каждого типа добавляется аналогично. Размер считается автоматически. 

Если в пакете присутвует массив данных, то размер нужно писать в виде диапазона допустим 8-46,
где 8 минимальный размер, 46 максимальный.
В последнем поле данных(где находится массив от интерфейса) нужно ставить размер -1.

Можно добавить нексколько пакетов с разными типами.

2) Далее добавляем поля данных. По аналогии с типом, указываем начальный байт, размер, название.
Если в пакете присуствует битовое поле, то добавляем поле данных(бит) и заполняем аналогично. 

3) Вводим название устройства и название файла и сохраняем. При закрытии конструктора новое устройство подгрузится в список.

